Город Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация Лайт М

исполнения ЭРСВ-4х0х В (ВР) ,-5х0х В (ВР) (для холодной и горячей воды)

Комплект однотипных приборов:

исполнение	без индикатора	с индикатором	тип присоединения
1:250	1: 500	1:250	1: 500
ЭРСВ-	440Л В	470Л В*	540Л В	570Л В*	«сэндвич»

DN10-DN150
количество, шт.
ЭРСВ-	440Л ВР	470Л ВР*	540Л ВР	570Л ВР*
количество,
ЭРСВ-	440Ф В	470Ф В	540Ф В	570Ф В	фланцевое

DN20-DN300
количество, шт.
ЭРСВ-	440Ф ВР	470Ф ВР	540Ф ВР	570Ф ВР
количество, шт.

DN:	10**
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200**
300**

Комплектация:

модуль интерфейса RFID (связь со смартфоном) для ЭРСВ без индикатора, шт.
источник вторичного питания (ИП), шт.	15.24
30.24
длина кабеля связи, м
общая длина кабеля питания ~220В 50Гц – ИП – ЭР, м
Опция:
часы реального времени (RTC)
Присоединительная арматура:	углеродистая сталь с консервацией

DN трубопровода	Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1 +

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1

без имитатора)	Комплект №4***

(фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)

Взлет КПА ****

Монтажные кольца нерж. *****, компл.
Дополнительные устройства:

адаптер USB ЭР (для настройки Взлет ЭР), шт.

* - поставка только с комплектом присоединительной арматуры Взлет КПА;

** - DN10 только исполнения 440Л,540Л; DN200 только исполнения ХХ0Ф; DN300 только исполнения 440Ф,540Ф;

*** - для монтажа расходомера исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы DN10 – DN100;

**** - оформляется отдельной картой заказа;

*****- для контакта с жидкостью при монтаже исполнения «сэндвич» DN20 – DN50 в пластиковые трубопроводы.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________тел.____________________________

КЗ Лайт М

Мунтян Евгений Федорович

2016-09-05

vzljot