Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Специализированные электромагнитные расходомеры-счетчики

для систем поддержания пластового давления

ВЗЛЕТ ППД

Комплект однотипных приборов:

Типоразмер	диаметр расходомера/подводящего трубопровода, мм

(измеряемый расход, м3/час)
32/50

(0,2-20,3)	32/100

(0,34-34,7)	50/100

(0,85-84,90)	80/100

(2,17-217,3)	100/100

(3,4-339,6)	150/150

(7,64-764,1)	150/200

(7,64-764,1)	200/250 (13,58-1358)
Количество расходомеров, шт.
КМЧ (присоед. арматура), к-т.

Исполнение расходомера:

Исполнение	Реверс	Токовый выход (кроме Ех)	Пассивный импульсный выход	Активный импульсный

выход	Удлиненные

электроды *

0-5 мА	0-20 мА	4-20 мА	кабель, м	Кр, имп/л	кабель, м	Кр, имп/л	кабель, м
ППД -113 (без индикатора)
ППД -213 (с индикатором)
ППД-Ех (без индикатора)
–	–	–	–
–	–

Источник вторичного питания ИВП-24.24
Длина кабеля, м

* в расходомерах DN150/150, DN150/200 и DN200/250 удлиненные электроды всегда

Дополнительные устройства:

адаптер RS232 (для настройки электромагнитных расходомеров), шт.
адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт.
теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем, шт.
без обогревающего кабеля, шт.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ППД

Крым Андрей Евгеньевич

2017-07-26

vzljot