Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик

ультразвуковой переносной ВЗЛЕТ ПРЦ

Комплект однотипных приборов:

исполнение	ВЗЛЕТ ПРЦ

(базовое)	ВЗЛЕТ ПРЦ

(расширенное)
количество, шт.
взрывозащищенное*

Опции исполнения:

* во взрывозащищенном исполнении прибор комплектуется датчиками ПЭА Н-222Ех; магнитные линейки L=150мм и L=300мм во взрывозащищенном исполнении прибора комплектуются датчиками ПЭА Н-207Ех и ПЭА Н-228Ех соответственно

Состав базового комплекта:

Вторичный преобразователь, шт.	1

Типовые датчики ПЭА Н-222**, комплект	1

Кабель связи ПЭА-ВП, шт..	2х3м

Кабель питания от автомобильной бортовой сети, шт………………………………………………………………………………….. 1х3м

Кабель связи RS-485, шт……………………………………………………………………………………………………………………….1х2м

Кабель связи USB, шт. ………………………………………………………………………………………………………………………. 1х2м

Кабель связи дискретного выхода, шт. ……………………………………………………………………………………………………..1х2м

Кабель соединительный ТПС, шт………………………………………………………………………………………..……..……..…….. 2х3м

Кабель соединительный ПД, шт………………………………………………………………………………………..……..……..………..1х3м

Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд Dow Corning DC-4),к-т………1

Адаптер питания, шт.	.1

Транспортировочная сумка, шт.	.1

**- для трубопроводов Ду от 50мм ( для трубопроводов Ду от 20мм необходимо использование магнитной линейки L=150мм

в комплекте с датчиками ПЭА Н-207);

Состав расширенного комплекта:

Базовый комплект, к-т……………………………………………………………………………………………………………………………1

Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 (ПЭА Н-228 Ех) на диаметры от 50мм, …………………………………..1

Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 (ПЭА Н-207Ех) на диаметры от 20мм, …………………………………..1

Дополнительные устройства:

дополнительные ПЭА:	типовые Н-222, к-т
Н-222 Ех, к-т
низкочастотные Н-212, к-т
длина кабеля связи ПЭА - ПРЦ, м
количество комплектов кабелей, к-т
длина кабеля связи ПЭА-БИЗ, м
длина кабеля связи БИЗ-ВП, м
компаунд Dow Corning DC-4, 100г, шт.
Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ

Комплект однотипных приборов:

исполнение

ВЗЛЕТ	базовое	морозоустойчивое
УТ	УТ-М
количество, шт.

Основная комплектация:

По заказу:

датчики: ………………… (с призмой из плавленого кварца) П-112-5,0-12/2-Б
(с призмой из пластика) П-112-5,0-10/2-А-003

дополнительные датчики ……………........................................................... :	П-112-5,0-12/2-Б, шт.
П-112-5,0-10/2-А-003, шт.
Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ПРц УТ

Крым

2016-02-03

vzljot