Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР
исполнения АС Ех, АФ Ех (агрессивостойкие, взрывозащищенные)

Количество комплектов однотипных приборов шт.
исполнение

11	–	2	–	31	–	41	–	5	–	61	–	7	–	8	–	91	–	ПР2	–	Б1	-	П	-	ПФ
измеряемая жидкость
концентрация, %
Исполнения расходомера:

Ех-010	«сэндвич», Ду 10 мм
Ех-065	фланцованный, Ду 65 мм
Ех-015	«сэндвич», Ду 15 мм
Ех-080	фланцованный, Ду 80 мм
Ех-020	фланцованный, Ду 20 мм
Ех-100	фланцованный, Ду 100 мм
Ех-025	фланцованный, Ду 25 мм
Ех-150	фланцованный, Ду 150 мм
Ех-032	фланцованный, Ду 32 мм
Ех-200	фланцованный, Ду 200 мм
Ех-040	фланцованный, Ду 40 мм
Ех-300	фланцованный, Ду 300 мм
Ех-050	фланцованный, Ду 50 мм

Тип защиты	-11	IP67, t0 жидкости до 90оС	х	Поворот электронного блока:	-81	Без поворота
Давление	-21	2,5 МПа
-82	поворот на 900 по час. стрелке
-22	4,0 МПа*
-83	поворот на 1800 по час. стрелке
Стандарт фланцев	-31	ГОСТ 12820, нерж. сталь	х
-84	поворот на 2700 по час. стрелке
Защитные кольца	-41	нержавеющая сталь	х	Интерфейс	-91	стандартная комплектация**	х
Материал электродов:

-52	тантал
Прокладки	-ПР2	фторопласт	х
-53	титан
Источник питания ~220/=24 В	-Б1	ИВП-24.24	х
Индикатор	-61	индикатор, клавиатура	х	Направление потока/ погрешность	-П1	однонаправленное/ 0,35%
Поворот

индикатора :	-71	без поворота
-П2	реверсивное/ 0,35%
-72	на 900 по час. стрелке
Выносной блок индикации и архивации данных
ИВК-ТЭР***
* –для Ду от 10мм до 150 мм; ** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; ***– поставляется по отдельной карте заказа

длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 160 м), м ****
длина кабеля связи (одна витая пара в экране), м****
длина кабеля питая 2х2,5 мм2 (до 250 м), м ****
длина кабеля связи до барьера искрозащиты (две витые пары в экране), м****
**** – длина и тип кабелей должны удовлетворять требованиям по взрывозащите (см. ЭД)

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт:

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь, с консервацией
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	комплект №1 (ПФ1)

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	комплект №2 (ПФ2)

(комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры)	комплект №3 (ПФ3)

(комплект №1 без имитатора)
Барьеры искрозащиты:

RS 485: Корунд М3 – 1 шт.
Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт.
RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт.
Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт.
RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт.
Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт.
Примечание:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ __________________________________________ тел. _________________

КЗ ТЭР АФ АС Ех

Крым

2016-03-18

vzljot