Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения ОС, ОФ (общепромышленные) степень защиты IP68

Количество комплектов однотипных приборов шт.

-	11	-	21	-	31	-	41	-	51	-	61	-	7	-	81	-	Б	-	П	-	ПФ

исполнение

измеряемая жидкость
диапазон температуры, °С
материал трубопровода

Модель расходомера:

ОС-010	«сэндвич», Ду 10 мм
ОФ-065	фланцевый, Ду 65 мм
ОС-015	«сэндвич», Ду 15 мм
ОФ-080	фланцевый, Ду 80 мм
ОФ-020	фланцевый, Ду 20 мм
ОФ-100	фланцевый, Ду 100 мм
ОФ-025	фланцевый, Ду 25 мм
ОФ-150*	фланцевый, Ду 150 мм
ОФ-032	фланцевый, Ду 32 мм
ОФ-200*	фланцевый, Ду 200 мм
ОФ-040	фланцевый, Ду 40 мм
ОФ-300*

фланцевый, Ду 300 мм
ОФ-050	фланцевый, Ду 50 мм

Тип защиты	-11	IP68, t0 жидкости до 1500С	Х	Интерфейс (кабель 12 жил)**	-81	стандартная комплектация***	Х
Давление	-21	2,5 МПа	Х	Блок питания 220/24 В:	-Б1	30.24
Стандарт фланцев	-31	ГОСТ 12820,нержав. сталь*	Х
-Б2	отсутствует
Защитные кольца	-41	нержавеющая сталь	Х	Направление потока/ погрешность	-П1	однонаправленное/ 0,35%
Материал электродов	-51	нержавеющая сталь	Х
-П2	реверсивное / 0,35%
Индикатор	-61	отсутствует	Х	Выносной блок архивации данных
ИВК-ТЭР****
Импульсный выход	-71	пассивный
-72	активный
* - для Ду 150, 200 и 300мм фланцы из стали Ст20;

** -для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

*** -токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

**** -оформляется отдельной картой заказа;

длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)**:	10м	20м	30м	40м	50м

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь, с консервацией
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	комплект №1 (ПФ1)

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	комплект №2 (ПФ2)

(комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры)	комплект №3 (ПФ3)

(комплект №1 без имитатора)

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ ТЭР ОС ОФ 68

Крым

2016-03-18

vzljot