Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-5хх ц

Комплект однотипных приборов:

исполнение УРСВ -	многоканальное	многолучевое
510 ц

(одноканальный)	520 ц

(двухканальный)	530 ц

(трехканальный)	540 ц

(четырехканальный)	522 ц

(двухлучевой)	542 ц

(два двухлучевых)
количество, шт.

опции исполнения:	помехозащищенное
По заказу:

модули (не более 2):	универсальный (имп/част/логический)*
Ethernet
токовый выход
длина кабеля связи, м
источник вторичного питания, шт.: 15.24
30.24
длина кабеля, м
Основная комплектация:

№

канала	тип ПЭА

накладные Н-021;

врезные до 2,5МПа В-502, В-504, В-202	DN

трубопровода	патрубки для ПЭА	длина кабеля связи исполнений
по диаметру	по хорде	базовое	помехозащищенное
ПЭА-ВП	УС-ВП
1
2
3
4
Измерительный участок (DN: 25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300):

№ канала	DN, наружный диаметр,

толщина стенки, материал

трубопровода.

Тип ИУ:

(-011, -012, -032, -042)	Материал

ИУ:

(Ст20)	Вварной, фланцованный	DN ИУ	Арматура	Давление, МПа

макс. 2,5
Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в состав комплекта поставки	Комплект конфузоров

1
2
3
4
внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более)
Дополнительные устройства:

Тип ПЭА
комплектов
коммутационное устройство (IP 54):	одноканальное, шт.
двухканальное, шт.
Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт.

Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.
АССВ-030**
USB-RS-232/RS-485
АТВ-3**
Взлет СП**
адаптер сотовой связи	адаптер сигналов	адаптер токового выхода	программный комплекс

* – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда ** – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 5хх ц

Птухов Александр Викторович

2018-03-01

Крым Андрей Евгеньевич

vzljot