Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц(М) ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Комплект однотипных приборов:

исполнение

УРСВ -	многоканальное	многолучевое
510 ц

(одноканальный)	520 ц

(двухканальный)	530 ц

(трехканальный)	540 ц

(четырехканальный)	522 ц

(двухлучевой)	542 ц

(два двухлучевых)	544 ц

(четырехлучевой)
количество, шт.

опции исполнения:	взрывозащищенное*
морозоустойчивое
помехозащищенное
По заказу:

модули (не более 2):	универсальный (имп/част/логический)**
Ethernet
токовый выход
длина кабеля связи, м
источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24*
15.24
30.24
длина кабеля, м
Основная комплектация:

№

канала	тип ПЭА

накладные Н-021, Н-011;

врезные В-502 (до 2,5 МПа), В-504 (до 16 МПа), В-202 (до 2,5 МПа), В-205 (до 25 МПа)

взрывозащищенное исполнение - ххх Ех	DN

трубопровода	патрубки для ПЭА	длина кабеля связи исполнений
по диаметру	по хорде	базовое	взрывозащищенное	помехо-

защищенное
ПЭА-ВП	ПЭА-БИ	БИ-ВП	УС-ВП
1
2
3
4
Измерительный участок (DN: 10,25,40,50,80,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600):

№ канала	DN, наружный диаметр,

толщина стенки, материал

трубопровода.	Тип ИУ:

(-x11, -x12, -x32, -x42,

-x82)	Материал

ИУ:

(Ст20/09Г2С/

Нерж. ст.)	Вварной, фланцованный	DN ИУ	Арматура	Давление,

МПа
Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(к-т №1 + конфузор, диффузор)
1
2
3
4
внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более)
Дополнительные устройства:

Тип ПЭА
комплектов
коммутационное устройство (IP 54):	одноканальное, шт.
двухканальное, шт.
Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт.

Теплоизоляционный чехол для ВП: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.
АССВ-030***
USB-RS-232/RS-485
АТВ-3***
Взлет СП***
адаптер сотовой связи	адаптер сигналов	адаптер токового выхода	программный комплекс
* – приборы исполнений «взрывозащищенное» комплектуются источником вторичного питания ИВП-24.24;

во взрывозащищенных приборах исполнение «помехозащищенное» не применяется;

** – в исполнении УРСВ-520 ц, -530 ц, -540 ц, -542 ц один универсальный (имп/част/логический) модуль установлен всегда; *** – оформляется отдельной картой заказа;

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 5хх ц (М)

Крым

2016-05-06

vzljot