Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения

ЭКСПЕРТ –9х1МИ

(ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 700C, футеровка – полиуретан)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение	Эксперт- 9 _ 1МИ	-	1_	-	2_	-	31	-	4_	-	5_	-	П_	-	Б_

измеряемая жидкость
диапазон температуры, °С
материал трубопровода

исполнение по назначению	общее
промышленное
специальное
Модель расходомера:

Эксперт-911 МИ	Эксперт-921МИ
сэндвич Ду 10 мм
сэндвич Ду 50 мм
фланцевый, Ду 20 мм
фланцевый, Ду 80 мм
сэндвич Ду 15 мм
сэндвич Ду 65 мм
фланцевый, Ду 25 мм
фланцевый, Ду 100 мм
сэндвич Ду 20мм
сэндвич Ду 80 мм
фланцевый, Ду 32мм
фланцевый, Ду 150 мм
сэндвич Ду 25 мм
сэндвич Ду 100 мм
фланцевый, Ду 40 мм
фланцевый, Ду 200 мм
сэндвич Ду 32 мм
сэндвич Ду 150 мм
фланцевый, Ду 50мм
фланцевый, Ду 300 мм
сэндвич Ду 40 мм
фланцевый, Ду 65 мм

Конструкция	Эксперт-9х1МИ	раздельный с вычислителем	Х	Поворот блока измерения (БИ)	-51	без поворота
-52	на 1800
Стандарт фланцев	-11	ГОСТ 12820,сталь Ст-20
Направление потока	-П1	однонаправленное
-12	ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*.
-П2	реверсивное
Материал электродов	-21	нержавеющая сталь
Источник питания 220/=24В	-Б1	отсутствует
-22	титан
-Б2	15.24
Защитные кольца	-31	без колец	Х
-Б3	30.24
Погрешность измерения	-41	( 1% в диапазоне 1: 80
-42	( 0,5% в диапазоне 1: 10*
* - для Ду до 100мм;

Комплектация:

Сервисные модули (не более 2):	Универсальный выход
Ethernet
Токовый выход

общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м
длина кабеля связи БИ - вычислитель, м
длина кабеля питания, м

Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1 +

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1 без имитатора)	Комплект №4**

( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж,
Сталь Ст20	Нержав. сталь
** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10- Ду 100мм

Примечания:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ Эксперт 9х1МИ

Крым

2017-07-26

Крым Андрей Евгеньевич

vzljot