Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ – хх2МО

(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение	Профи- _ _ 2МО	-	11	-	21	-	3	-	4	-	5	-	6	-	П	-	Б

Модель расходомера:

Профи-х12 МО	Профи-х22МО
сэндвич, DN 10
сэндвич, DN 50
фланцевый, DN 20
фланцевый, DN 80
сэндвич, DN 15
сэндвич, DN 65
фланцевый, DN 25
фланцевый, DN 100
сэндвич, DN 20
сэндвич, DN 80
фланцевый, DN 32
фланцевый, DN 150
сэндвич, DN 25
сэндвич, DN 100
фланцевый, DN 40
фланцевый, DN 200
сэндвич, DN 32
сэндвич, DN 150
фланцевый, DN 50
фланцевый, DN 300
сэндвич, DN 40
фланцевый, DN 65

Наличие индикатора	Профи-1х2МО	нет
Погрешность измерения	-51	( 2% в диапазоне 1:150
Профи-2х2МО	есть
-52	( 1% в диапазоне 1: 80
Стандарт фланцев	-11	ГОСТ 12820, сталь Ст-20	Х	Интерфейс	-61	стандартная комплектация**
Материал электродов	-21	нержавеющая сталь	Х
-62	станд.+ токовый выход 4-20 мА
Защитные кольца	-31	без колец
Направление потока	-П1	однонаправленное
-32	нержавеющая сталь
-П2	реверсивное
Поворот блока измерения (БИ)	-41	без поворота
Источник питания

220/=24 В	-Б1	отсутствует
-42	на 900 по часовой стрелке
-Б2	15.24
-43	на 1800 по часовой стрелке
-Б3	30.24
-44	на 2700 по часовой стрелке

*-для DN до 100; ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы.

Максимальный расход по токовому выходу,м3/ч
общая длина кабеля питания 220В-ИП – ЭМ, м

Универсальный выход №1:	константа преобразования (Кр),имп/л
общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м
Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь

DN

трубопровода	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1 +

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1 без имитатора)	Комплект №4**

(фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)
** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN10 - DN100

Примечания: _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ ПРОФИ хх2МО

Крым

2016-05-25

vzljot