Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс	( )
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201г.	Дата готовности	«___»____________201г.

Расходомер ультразвуковой Взлет МР исполнение УРСВ-311 IP67

Количество однотипных приборов УРСВ-311 IP67 шт.

Диапазон температур измеряемой жидкости:	0 -130°С
0 -150°С*

Питание*:	от сети =24В
батарея 3,6В
*для диапазона температур 0 -150°С питание только от сети =24В.

Номинальный диаметр расходомера:

DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

Дополнительные опции:

модуль RS-485
модуль WM-Bus
модуль M-Bus

Дополнительные устройства:

источник вторичного питания 220 х 24 В:	15.24 шт.
30.24 шт.

кабель питания, м.
кабель связи, м.

адаптер сигналов:	USB - ЭР шт.
USB - RS-232/RS-485 шт.

комплект монтажный

(Фланцы, прокладки (ВАТИ-22), комплект крепежа)

Примечания:

*При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 311 IP67

Птухов Александр Викторович

2018-04-17

vzljot