Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения

Заявка №
от «___»___________201 г.	Дата готовности	«___»_____________201 г.

Расходомер-счетчик ультразвуковой энергонезависимый ВЗЛЕТ МР

исполнение УРСВ-322-ХХХ

Комплект однотипных приборов _______ шт.

Исполнение УРСВ -322	-	_ _ _
Исполнения
Дополнительное оборудование
Без датчика абсолютного давления	0хх
Врезные датчики ПЭАВ-510, две пары
С датчиком абсолютного давления	1хх
Патрубки для ПЭА по хорде две пары на DN, мм
Без системы передачи данных	х0х
Устройство коммутационное для УРСВ-322,шт.
С системой передачи данных	х1х
Монтажный комплект ВП (крепление на стену)
С питанием от блока батарей	хх0
Монтажный комплект ВП (крепление на трубу)
С питанием от БВПИ*	хх1
Источник вторичного питания ИВП 24.24 шт.
Адаптер сигналов USB-RS232/ RS485

Исполнение по КД (заполняется техническим отделом) ШКСД.407351.008-____

*при исполнении прибора ХХ1 необходимо использовать источник вторичного питания ИВП-24.24

Измерительный участок (ИУ-042 Ду от 150 мм до 1400 мм)

DN

Трубопровода

мм	Трубопровод	ИУ вварной, фланцованный	Материал ИУ
DN ИУ,

мм	Арматура	Давление,

МПа
Материал	Наружный диаметр	Толщина стенки
Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки)	Комплект №2 ( к-т №1 + конфузоры, диффузоры)
Кабели, антенны

Кабель сигнальный БК – ВП для УРСВ-322, м. (Не более 3 метров)
Кабель питания ВП – БВИП (ББ) для УРСВ-322, м. (не более 5 метров)
Кабель питания БВИП - ИВП для УРСВ-322, м.
Антенна выносная для УРСВ-322, шт.
Кабель выносной антенны длина 5м., шт.
Антенна навинчиваемая, шт.
Кабель RS485, м.
Кабель для системы передачи данных, м. (не более 3 метров)
Примечания:_______________________________________________________________________________

при заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. , принявшего заказ _____________________________________________ тел. ___________

КЗ УРСВ 322 xxx

Крым

2016-02-03

vzljot