Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-510V ц

Комплект однотипных приборов шт.

Исполнение по назначению:	общее
промышленное

Исполнение:	базовое
взрывозащищенное
помехозащищенное
морозоустойчивое
Категория измерительного участка по правилам Госгортехнадзора (если подведомственно)
Наименование жидкости
Содержание воды или другой несмешивающейся жидкости, %
Диапазон рабочих температур жидкости, °С
Возможность опустошения трубопровода в месте измерения
Производится ли продувка подающего трубопровода и резервуара сжатым воздухом или паром
t° пара, (С

Комплектация:

Тип ПЭА

врезные В -502 (до 2,5 МПа), -504 (до 16 МПа), -202 (до 2,5 МПа), -205 (до 25 МПа); взрывозащищенное исп. - ххх Ех.	DN

трубопровода	длина кабеля связи исполнений, м
базовое	взрывозащищенное	помехо-

защищенное
ПЭА-ВП	ПЭА-БИ	БИ-ВП	УС-ВП

По заказу:

модули (не более 2):	универсальный (имп/част/логический)
Ethernet
токовый выход
длина кабеля , м

источник вторичного питания, шт.	ИВП-24.24*
15.24
30.24
длина кабеля,м питания, м

Измерительный участок (DN: 10, 25, 40, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200) :

DN

трубопровода	Тип ИУ:

(-x12, -032,

-132)	Материал

ИУ	Вварной, фланцованный	DN ИУ	Арматура	Давление,

МПа
комплект

№1( ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки)	комплект

№2( к-т №1 + конфузоры, диффузоры)

внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (от DN более 80)
Дополнительные устройства:

АССВ-030 **
USB-RS-232/RS-485
Взлет СП **
адаптер сотовой связи

адаптер сигналов

программный комплекс

* – источник вторичного питания ИВП-24.24 применяется только во взрывозащищенном исполнении прибора;

** – оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 510Vц

Крым

2016-05-06

vzljot